Protokol

For at kan ST500 og Pc’en kommunikere mellem hinanden, der oprettes forbindelse til en Comport og har der lavet en Protokol.

I Protokollen defineres forskellige kommandoer. Kommanderende sendes fra Pc’en til ST500.

Når ST500 modtager Kommandoen, udfører ST500 det arbejde og sender en kode tilbage til Pc’en.

Nedstående ses de kommandoer, som benyttes mellem ST500 og Pc’en.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kommando | Beskrivelse | Forvente Svar |
| M | Tjek at er forbindelse mellem ST 500 og Pc’en | Ja |
| O | Tænd/ sluk Lampen | Tænd/sluk |
| H | Hvor meget lys er i rummet | Værdi |
| S | Hvor meget varm er i rummet | Værdi |
| E | Aktiv/de aktiv rummet | Aktiv/de aktiv |

Det er lidt generalt, Er en commando en acsii værdi ?.

hvor meget fylder den ?

Hvad er start og stop på en commando ?